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Зима предъявляет особые требования к содержанию зданий, одним из наиболее рискованных видов работ становится очистка крыш от снега и льда. О том, как организовать этот процесс с соблюдением требований охраны труда, рассказал Р.В. Радушевский, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области.
Нормативная база. Порядок проведения работ регламентируют два ключевых документа:
☞ Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н);
☞ Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н).
Почему это опасно?
Очистку крыш от снега и льда относят к работам повышенной опасности. Неправильные действия могут привести к:
☞ самопроизвольному сходу снежных масс;
☞ образованию завалов;
☞ травмам работников и прохожих.

Семь правил безопасной уборки снега:
1. Оцените риски до начала работ. Работодатель обязан проанализировать вероятность схода снега, образования завалов и возможных травм. На основе оценки, разрабатываются меры по снижению рисков.
2. Допускайте к работе только подготовленных сотрудников. К очистке крыш допускаются работники:
☞ прошедшие обучение и инструктаж по охране труда (в том числе по работам на высоте);
☞ завершившие стажировку;
☞ сдавшие проверку знаний требований охраны труда.
Сотрудники должны уметь: применять оборудование и механизмы; оказывать первую помощь и пользоваться средствами индивидуальной защиты (и проверять их состояние).
3. Соблюдайте возрастные ограничения. Лица младше 18 лет к работам на крышах не допускаются.
4. Обеспечьте защиту от падения. Все работники обязаны использовать системы безопасности:
☞ удерживающие системы;
☞ системы позиционирования;
☞ страховочные системы;
☞ системы спасения и эвакуации.
5. Подготовьте зону работ. Перед началом очистки необходимо:
☞ оформить наряд-допуск;
☞ установить ограждения и предупредительные знаки;
☞ обозначить опасные зоны:
- оградить тротуары и проезжую часть (на ширину возможного падения снега) инвентарными решётками, сигнальной лентой или верёвкой с красными флажками;
- выставить дежурного со свистком на тротуаре (в сигнальном жилете и защитной каске);
- закрыть дверные проёмы, ведущие к зоне очистки, или выставить дежурных для предупреждения людей.
6. Соблюдайте технику выполнения работ.
☞ Запрещено свешиваться с крыши.
☞ Для удаления сосулек используйте специальные приспособления (например, металлический крючок).
☞ Очищайте крышу деревянными лопатами, двигаясь от конька к карнизу и равномерно распределяя нагрузку.
☞ Не допускайте перегрузки отдельных участков крыши снегом.
☞ Запрещено сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, а также оттяжки троллейбусных линий.
7. Реагируйте на аварийные ситуации. При обнаружении повреждений балконов, лоджий, козырьков или других фасадных конструкций:
☞ установите временные крепления;
☞ оградите опасную зону;
☞ запретите доступ работников на эти конструкции.

Важно: соблюдение этих правил — не формальность, а необходимость. Грамотная организация работ защитит жизни и здоровье людей, а также поможет избежать административной ответственности.
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